

АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 13.07.2023 № 45

д. Богородицкое

О размерах вреда, причиняемого

тяжеловесными транспортными

средствами при движении указанных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и Уставом Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровичский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста

Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области Р.Н. Малахова

 Приложение

к постановлению Администрации

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской

 области от 13.07. 2023 г. № 45

**РАЗМЕРЫ**

**ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ УКАЗАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОБРОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Таблица 1

**Размер**

**вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами**

**при движении указанных транспортных средств по автомобильным**

**дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области,**

**от превышения допустимой для автомобильной дорога массы**

**транспортного средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
| 1 | 2 |
| Свыше 2 до 3 | 7611 |
| От 3 (включительно) до 4 | 7735 |
| От 4 (включительно) до 5 | 7858 |
| От 5 (включительно) до 6 | 7981 |
| От 6 (включительно) до 7 | 8105 |
| От 7 (включительно) до 8 | 8228 |
| От 8 (включительно) до 9 | 8351 |
| От 9 (включительно) до 10 | 8475 |
| От 10 (включительно) до 11 | 8598 |
| От 11 (включительно) до 12 | 8722 |
| От 12 (включительно) до 13 | 8845 |
| От 13 (включительно) до 14 | 8968 |
| От 14 (включительно) до 15 | 9092 |
| От 15 (включительно) до 16 | 9215 |
| От 16 (включительно) до 17 | 9338 |
| От 17 (включительно) до 18 | 9462 |
| От 18 (включительно) до 19 | 9585 |
| От 19 (включительно) до 20 | 9708 |
| От 20 (включительно) до 21 | 9832 |
| От 21 (включительно) до 22 | 9955 |
| От 22 (включительно) до 23 | 10079 |
| От 23 (включительно) до 24 | 10202 |
| От 24 (включительно) до 25 | 10325 |
| От 25 (включительно) до 26 | 10449 |
| От 26 (включительно) до 27 | 10572 |
| От 27 (включительно) до 28 | 10695 |
| От 28 (включительно) до 29 | 10819 |
| От 29 (включительно) до 30 | 10942 |
| От 30 (включительно) до 31 | 11065 |
| От 31 (включительно) до 32 | 11189 |
| От 32 (включительно) до 33 | 11312 |
| От 33 (включительно) до 34 | 11436 |
| От 34 (включительно) до 35 | 11559 |
| От 35 (включительно) до 36 | 11682 |
| От 36 (включительно) до 37 | 11806 |
| От 37 (включительно) до 38 | 11929 |
| От 38 (включительно) до 39 | 12052 |
| От 39 (включительно) до 40 | 12176 |
| От 40 (включительно) до 41 | 12299 |
| От 41 (включительно) до 42 | 12422 |
| От 42 (включительно) до 43 | 12546 |
| От 43 (включительно) до 44 | 12669 |
| От 44 (включительно) до 45 | 12793 |
| От 45 (включительно) до 46 | 12916 |
| От 46 (включительно) до 47 | 13039 |
| От 47 (включительно) до 48 | 13163 |
| От 48 (включительно) до 49 | 13286 |
| От 49 (включительно) до 50 | 13409 |
| От 50 (включительно) до 51 | 13533 |
| От 51 (включительно) до 52 | 13656 |
| От 52 (включительно) до 53 | 13779 |
| От 53 (включительно) до 54 | 13903 |
| От 54 (включительно) до 55 | 14026 |
| От 55 (включительно) до 56 | 14150 |
| От 56 (включительно) до 57 | 14273 |
| От 57 (включительно) до 58 | 14396 |
| От 58 (включительно) до 59 | 14520 |
| От 59 (включительно) до 60 | 14643 |
| От 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |

Таблица 2

**Размер**

**вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами**

**при движении указанных транспортных средств по автомобильным**

**дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области,**

**от превышения допустимых осевых нагрузок на ось**

**транспортного средства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Для автомобильных дорог, рассчитанных под осевую нагрузку 10 тс | Для автомобильных дорог, рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 тс |
| 1 | 2 | 3 |
| Свыше 2 до 3 | 1350 | 614 |
| От 3 (включительно) до 4 | 1369 | 620 |
| От 4 (включительно) до 5 | 1396 | 629 |
| От 5 (включительно) до 6 | 1430 | 639 |
| От 6 (включительно) до 7 | 1470 | 652 |
| От 7 (включительно) до 8 | 1517 | 668 |
| От 8 (включительно) до 9 | 1571 | 685 |
| От 9 (включительно) до 10 | 1631 | 704 |
| От 10 (включительно) до 11 | 1698 | 726 |
| От 11 (включительно) до 12 | 1772 | 749 |
| От 12 (включительно) до 13 | 1851 | 775 |
| От 13 (включительно) до 14 | 1938 | 802 |
| От 14 (включительно) до 15 | 2030 | 832 |
| От 15 (включительно) до 16 | 2129 | 863 |
| От 16 (включительно) до 17 | 2234 | 897 |
| От 17 (включительно) до 18 | 2345 | 933 |
| От 18 (включительно) до 19 | 2462 | 970 |
| От 19 (включительно) до 20 | 2586 | 1010 |
| От 20 (включительно) до 21 | 2715 | 1051 |
| От 21 (включительно) до 22 | 2851 | 1095 |
| От 22 (включительно) до 23 | 2993 | 1140 |
| От 23 (включительно) до 24 | 3141 | 1187 |
| От 24 (включительно) до 25 | 3295 | 1237 |
| От 25 (включительно) до 26 | 3455 | 1288 |
| От 26 (включительно) до 27 | 3621 | 1341 |
| От 27 (включительно) до 28 | 3792 | 1396 |
| От 28 (включительно) до 29 | 3970 | 1453 |
| От 29 (включительно) до 30 | 4154 | 1512 |
| От 30 (включительно) до 31 | 4344 | 1573 |
| От 31 (включительно) до 32 | 4540 | 1635 |
| От 32 (включительно) до 33 | 4741 | 1700 |
| От 33 (включительно) до 34 | 4948 | 1766 |
| От 34 (включительно) до 35 | 5162 | 1835 |
| От 35 (включительно) до 36 | 5381 | 1905 |
| От 36 (включительно) до 37 | 5606 | 1977 |
| От 37 (включительно) до 38 | 5837 | 2051 |
| От 38 (включительно) до 39 | 6073 | 2126 |
| От 39 (включительно) до 40 | 6316 | 2204 |
| От 40 (включительно) до 41 | 6564 | 2284 |
| От 41 (включительно) до 42 | 6818 | 2365 |
| От 42 (включительно) до 43 | 7077 | 2448 |
| От 43 (включительно) до 44 | 7343 | 2533 |
| От 44 (включительно) до 45 | 7614 | 2620 |
| От 45 (включительно) до 46 | 7891 | 2709 |
| От 46 (включительно) до 47 | 8174 | 2799 |
| От 47 (включительно) до 48 | 8462 | 2891 |
| От 48 (включительно) до 49 | 8756 | 2986 |
| От 49 (включительно) до 50 | 9056 | 3082 |
| От 50 (включительно) до 51 | 9361 | 3179 |
| От 51 (включительно) до 52 | 9673 | 3279 |
| От 52 (включительно) до 53 | 9989 | 3380 |
| От 53 (включительно) до 54 | 10312 | 3484 |
| От 54 (включительно) до 55 | 10640 | 3589 |
| От 55 (включительно) до 56 | 10974 | 3696 |
| От 56 (включительно) до 57 | 11313 | 3804 |
| От 57 (включительно) до 58 | 11658 | 3915 |
| От 58 (включительно) до 59 | 12009 | 4027 |
| От 59 (включительно) до 60 | 12365 | 4141 |
| От 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |